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采购需求
一、项目概述（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
采购人预估未来两年所需的办公家具，采购人不会一次性大批量购买货物。本项目涉及院内日常办公无法维修的货物替换，以及因医院业务需求产生的每月零星货物购置。
本项目采购人大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。全院现有需配送货物的区域工作业务用房建筑面积82313.13平方米，共计60多个科室。
供应商服务区域涉及门诊大楼（10层，可用1部电梯）、内科大楼（14层，可用1部电梯搬货）、外科大楼（19层，可用1部电梯搬货）、感染科楼、发热门诊、总务库房（3楼，步梯）、肿瘤微创中心（负一楼，可用1部电梯）等
要求供应商在合同履约期内按本询比价文件要求送货上楼到采购人院内指定地点，或在规定的时间内向采购人提供本询比价文件要求的各项服务。
二、项目预算（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
本项目采购总预算金额：280000元（人民币大写：贰拾捌万元整）
1.本项目各项单价为包干价，是完成本项目全部工作内容的价格体现，已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、搬运等所有其他有关各项的含税费用，采购人无须另向供应商支付其他任何费用。
2.本项目货物未来购置数量采购人当前无法确定，为预计采购数量。供应商成交后，根据采购人的需求进行供货，最终货物采购数量以合同履行期限内采购人实际需求为准。
3、结算时，以采购人实际需要的货物购置数量乘以各项标的单价为准。合同履行期内，最终采购人货物采购总金额不超过本项目合同总价。
 三、采购标的（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
采购标的一览表
	序号
	产品名称
	单位
	最高限价
	技术参数要求

	1
	办公桌带副台
	张
	1700
	详见附件

	2
	胡桃木纹六门文件柜
	个
	1756
	

	3
	1.2m办公桌
	张
	480
	

	4
	1.4m办公桌
	张
	550
	

	5
	1.2m电脑桌
	张
	480
	

	6
	1.4m电脑桌
	张
	550
	

	7
	茶水柜
	个
	475
	

	8
	会议条桌
	张
	380
	

	9
	四人位机场排椅
	张
	1010
	

	10
	三人位机场排椅
	张
	940
	

	11
	三人位沙发
	张
	2200
	

	12
	扁管椅
	张
	370
	

	13
	班前椅
	张
	370
	

	14
	实木办公椅
	张
	220
	

	15
	电脑椅
	张
	500
	

	16
	板材文件柜
	个
	800
	

	17
	冷轧钢文件柜
	个
	800
	

	18
	长茶几
	张
	400
	

	19
	方茶几
	张
	300
	

	20
	钢制工位办公桌
	张
	900
	

	21
	冷轧钢4门储藏柜
	个
	890
	

	22
	冷轧钢6门储藏柜
	个
	1100
	

	23
	冷轧钢6格储物柜
	个
	890
	

	24
	冷轧钢6门衣帽柜
	个
	950
	

	25
	板材4门更衣柜
	个
	800
	

	26
	上下床
	张
	800
	

	27
	实木凳子
	张
	60
	

	28
	穿衣镜片
	张
	150
	

	29
	镜片
	张
	65
	

	30
	四层冷轧钢货架
	个
	1200
	

	31
	女12门鞋柜
	个
	1300
	

	32
	男15门鞋柜
	个
	1350
	


1、货物外观颜色采购人可选择，每种货物整体外形长宽高各项尺寸，其长宽高单项尺寸误差不能超过±5毫米。货物有厚度，硬度，耐磨度等技术参数要求的，供应商提供的货物可等于或优于采购人要求的技术参数。
2、供应商成交后，成交供应商根据采购人的需求的数量进行供货。
3、合同履行期内，以采购人实际需要的各项货物购置数量分别乘以各项货物成交单价为准。最终采购人货物采购总金额不超过本项目成交总金额。
四、报价方式（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
1、本项目总预算不变，供应商以本项目货物的单价最高限价的统一折扣率报价，供应商报价只报一个唯一折扣率，本项目所有货物采购价格均按此折扣率执行，项目合同履行期内折扣率不准变动。供应商本次报价，折扣率必须小于或等于100%，否则视为无效报价。（注：折扣率必须是一个固定整数值，如92%。折扣率不得含小数点，如92.5%，折扣率不得为区间值，如以“92.5%～94%”进行报价，否则将视为无效报价）。
例：采购人当月需要的货物包括，一号货物最高限价为X元/件，二号货物最高限价为X元/件，货物采购数量以当月实际需要数量为准。
若成交供应商报价折扣率为95%，则成交供应商当月结算金额为=一号货物为X元/件（单价最高限价）×95%（成交供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+二号货物为X元/件（单价最高限价）×95%（成交供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+… N货物品名单价最高限价×95%×当月采购人实际需要数量。
2、供应商所报的价格（本项目为单价最高限价的折扣率）应是完成本项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部内容须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、搬运、人工服务、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。
3、货物单价最高限价乘以供应商报价折扣率后的四舍五入保留小数点后1位的价格为各项货物实际供货价。
4、本项目货物购置数量采购人当前无法确定，为预计采购数量，供应商成交后，根据采购人的需求进行供货，最终货物采购数量以合同履行期内采购人实际需求为准。
结算时以采购人实际需要的各项货物购置数量分别乘以各项货物成交单价为准。合同履行期内，最终采购人货物采购总金额不超过本项目总预算金额。
五、货物质量及技术要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
1、供应商提供的货物应符合国家最新标准，若本采购文件中的质量技术要求无明确说明或质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行，包括货物的售后和质保期时间。
[bookmark: 2.5 配送要求：]2、供应商所提供的货物须是全新、未拆封、未使用过的原厂原包装合格正品，并完全符合国家有关质量标准、技术标准、安全认证和询比价文件要求，货物应无明显划伤、无碰撞痕迹、无损坏。货物的包装在装卸、运输和仓储过程中能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击以及其他不可预见的损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。
3、检验报告：为保证产品质量及防止虚假响应采购要求，供应商须提供承诺函，如中标，在成交结果公示后，签订合同前及合同履约过程中由成交供应商向采购人提供自2025年以来第三方检测机构出具的本项目办公家具主要技术要求的主要原材料、配件抽样检验报告原件扫描件（包含中密度纤维板、木皮、胶水、水性油漆、导轨、三合一连接件、锁、铰链、三聚氰胺板、不锈钢板、牛皮、海绵、网布、冷轧钢板、塑粉）
4、供应商所提供的货物应符合合同约定的品牌（如有）、规格型号、主要技术参数、质量等要求。供应商所提供的货物质量技术参数应等于或优于本合同对货物质量、规格、性能的技术参数要求，不得出现负偏离。本合同履行期间，若因厂家停产等不可抗力导致货物型号、参数变更，供应商继续供货的货物质量、性能必须等于或优于原供货货物。供应商提供的办公家具不应出现虫洞、表面破损、表面气泡、表面颗粒、表面凹凸不平、封边脱落、坑洞、凹陷、开裂、形变、配件脱落、锈蚀、色牢度不足、耐磨度不足等质量问题，必须符合国家有关安全、环保、卫生的规定。货物外观必须整洁，符合该货物固有性状，不得有异常气味与异物及其他缺陷，货物正常使用及操作不得对人体产生不良刺激与过敏反应及其他损害作用。
六、项目服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

本项目包含办公家具的货物采购和其他服务，供应商应将合格货物按时安装到采购人院区内指定地点，同时根据采购人需要提供以下服务：
1、供应商根据采购人实际需求及时送货并提供服务，采购人每次要求供货时应明确告知供应商送货时间、货物品名、货物数量、型号规格、配送地点等。供应商须严格按照采购人通知，将指定货物在规定时限内配送至指定地点，并完成安装调试、培训、资料交接等任务。
2、每批次货物送达指定地点之后每个货物的现场安装调试完毕所需时间不超过60分钟。货物现场安装调试要做好防噪声、防尘措施，不得引发他人投诉，不得影响采购人正常运营。办公桌、电脑桌、实木办公椅、电脑椅、镜片、冷轧钢文件柜接采购人通知后最迟48小时内将其配送上楼到采购人院内指定地点与采购人进行交接；其余货物接采购人通知后7日内将货物配送上楼到采购人院内指定地点与采购人进行交接。
3、完成对采购人货物使用人员的简单培训，令其能掌握货物的正确操作和使用方法，将货物钥匙、配件妥善交接给使用人。
4、成交供应商每次完成货物安装现场货物交接后，需协助采购人完成货物的资产管理标签填写，填写内容包括供应商名、品名、规格、安装日期、保修截止日期、所属科室、使用人员姓名，并将资产管理标签内容和货物说明书，合格证，保修卡移交至采购人职能科室。
5、每月以电子文档形式将当月所有配送货物的时间、品名、规格、数量、单价、金额、所属科室等数据发送至采购人相关工作人员存档。
6、供应商应将货物送到采购人指定的院内任意地点接受采购人验货。供应商应每次随货附销售单据。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时双方填写验收记录单据，验收记录单据应当由采购人签字认可。
7、供应商负责货物的运输、搬运、装卸、堆叠码放工作及费用。供应商保证所提供的货物在运输、搬运、装卸、堆叠码放和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。供应商提供货物在上述运送过程中造成货物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。
8、质保期内，采购人采购的本项目家具需要搬迁需要拆除的，供应商提供妥善的搬迁拆除服务，对采购人需要搬迁办公室的货物，妥善拆除的货物要保证完整性，做好防损保护，将其搬迁至新地点后，完成货物的二次安装。
9、供应商应配备业务接洽人员，接洽人员应随时响应采购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间。）同时还提供至少2名专门负责货物安装、调试、培训、维保、售后等服务的技术人员。供应商不得随意变更接洽人员、技术人员。
10、供应商提供服务时，应到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求按时提供服务，态度良好，不得与采购人工作人员发生争执。供应商对现场不能提供的服务，要做好解释工作，并告知具体服务时间。每次服务完毕，供应商应提供服务内容清单由采购人工作人员签字确认，并向采购人派工人员反馈服务结果。
11、供应商需在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全及职业健康，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施。
合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。合同履行过程中由供应商及供应商员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及供应商人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物质量问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。
七、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）
（一）合同的履行期限：本项目预算金额28万元用完截止。
（二）项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。
（三）项目付款方式及验收方式
1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到项目成交总金额前，采购人和成交供应商每月核算一次成交供应商所供货物采购数量和金额。
每月28号前，成交供应商应完成与采购人当月货款的核算工作。成交供应商提供合同履约期间货物会计数据统计的电子文档给采购人存档。
2、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，成交供应商必须提供采购人核对签字的各项单据并整理清晰，成交供应商必须出具详细、清楚的销货清单和国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。
3、每月采购人在收到成交供应商前款所述有效票据后，60日内转账支付成交供应商该批次货款。
（四）验收要求
1、项目整体验收方式。由采购人组织、供应商配合，参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，根据国家有关规定以及本合同的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺，按合同约定标准进行验收，若货物存在质量问题，采购人有权拒绝支付费用。
2、收货验收：供应商应将货物配送到采购人指定的院内任意地点接受采购人验收，并将该批货物的产品检验报告资料和合格证等资料，移交至采购人职能科室工作人员，并提供每批货物的质保生效期和截止日期资料。采购人有权要求供应商提供每批次货物的产品检验合格报告和相关证明材料，并核实材料真实性，如供应商无正当理由不予配合或证实实际货物与合同约定的要求不符，视为供应商违约，采购人有权拒收货物并要求供应商承担违约责任。
（五）售后服务要求
1、成交供应商所提供的货物的质保期不低于两年，（国家标准或行业标准规定的质保期限优于合同约定质保期限的，从其规定），质保期从每批货物交付采购人验收合格之日起计算，质保期内如果货物出现非人为的质量问题，供应商将免费提供维修、更换或退货等服务，其产生的一切费用（含货物、人工、运输费等）由供应商承担，若货物更换必须是等于或优于本合同要求的。
货物自采购人验收之日起7日内，发生质量问题，采购人可以选择退货、换货或修理；货物自采购人验收之日起30日内，发生质量问题，采购人可以选择换货或修理；货物自采购人验收之日超出30日的，由供应商负责质保期内的维修工作，在质保期内，超出货物退货或换货时限，但同一货物、同一质量问题经供应商两次售后维修处置货物的质量或规格仍然与合同不符，或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，供应商须更换可正常使用的新货物。
供应商提供因货物质量问题产生的上门货物退换服务。货物出现质量问题，由供应商派人到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求按时提供解释和货物退换服务。
3、在质保期内所发现的缺陷，采购人应尽快通知供应商，供应商应在采购人通知后24小时内到采购人院内指定地点提供服务或解决故障问题，免费更换有缺陷的货物或维修更换有缺陷的货物部件，使货物符合合同约定。
采购人通知后24小时内供应商不能更换或维修的由供应商提供备选方案。采购人通知后72小时内供应商怠于或不履行或瑕疵履行售后义务，或未能弥补货物缺陷的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行更换或委托第三方替代供应商更换），其产生的因处理货物问题的所有费用及风险由供应商承担，采购人根据合同约定对供应商行使的其他权利不受影响，同时视为供应商违约，采购人要求供应商承担违约责任。
（六）违约责任
1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
双方签订的合同实施过程中，当事人一方不能实现合同目的的，人民法院可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。
2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
3、采购人迟延支付的违约责任
采购人未按合同约定付款期限迟延支付供应商合同款项的，采购人应当按未支付合同款项金额的万分之三每日，向供应商支付违约金。采购人延迟支付60日的，供应商有权解除合同，追究采购人违约责任。
4、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本合同要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本合同的各项义务，供应商不履行本合同义务或瑕疵履行本合同义务或延迟履行本合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。
根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任，支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。
有下列情形之一的行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：
4.1合同履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。
4.2供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。
4.3供应商延迟履约，供应商应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务未按合同约定达成的，供应商每有一次违约行为，采购人将扣除供应商当月结算货款200元，供应商经采购人书面通知后应继续按合同约定履行合同，供应商接到采购人通知后5日内仍未交付的，视为供应商再次延迟履约，以此类推。若供应商一年内5次延迟履约，则供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。 
4.4供应商所提供的货物不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷、服务瑕疵违约，与本合同要求不符的，供应商应承担及时修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任，并承担由此给采购人造成的损失。同时供应商每有一次违约行为，采购人将扣除供应商当月结算货款200元，供应商出现5次本款所列违约行为，供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。



附件：
大竹县人民医院常用办公家具采购技术要求
	序号
	产品名称、样式要求如图（若文字描述与图片有冲突，以文字描述为准。）
	规格尺寸单位：mm（毫米）
	主要技术要求

	1
	办公桌带副台[image: ]
	尺寸：（长*宽*高）1800*900*750副台（长*宽*高）1200*400*680
	(1)办公桌带副台整体结构：主台、侧拖柜、活动柜3抽屉，含主机架及键盘架
(2)胡桃木纹六门文件柜整体结构：玻璃对开门内部含2张活动隔板，通门内含挂衣杆，下面三门内均含一张活动隔板。
办公桌带副台与胡桃木纹六门文件柜总技术要求：
1、基材：采用厚度≥18mm的中密度纤维板，依据GB/T11718-2021，静曲强度≥23.0MPa、弹性模量≥1800MPa、吸水厚度膨胀率≤9.0%、表面胶合强度≥0.90MPa、防潮性能合格、板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N、尺寸稳定性合格、表面吸收性能合格、甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、面材：采用厚度≥0.6mm的AAA级胡桃木皮饰面，色泽均匀，木皮纹理颜色一致，纹理清晰；无结疤。木皮甲醛释放限量和含水率均符合国家最新标准。
3、封边：实木封边条。无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。
4、油漆：水性漆，①依据GB/T23999-2009，不挥发物≥40％，硬度（擦伤）≥B，附着力（划格间距2mm）≤1级，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，耐水性（24h）无异常，耐沸水性（15min）无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性≤2级。油漆中有害物质限量应符合GB 30981.2-2025标准的要求。
5.五金件
①铰链（门铰）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2189）中关于杯状暗铰链的技术要求。
耐久性测试循环次数≥50,000次，试验后铰链功能正常，无断裂、无卡滞，门板下沉量符合标准要求。
耐腐蚀性：依据GB/T10125进行中性盐雾试验（NSS）≥48小时，保护评级（Rp）≥9级（表面无红锈）。
②导轨（抽屉滑轨）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2454）关于抽屉导轨的技术要求。
性能要求：垂直向下静载荷≥200N（确保抽屉满载不变形），水平侧向稳定性测试合格。
耐久性：循环测试≥80,000次无损坏，抽拉顺畅。
③连接件（三合一/二合一）
执行标准：符合现行国家标准（如GB/T28203）关于家具连接件的技术要求。
力学性能：偏心体抗拉强度≥250N，预埋件抗拔力≥600N，确保柜体连接牢固，长期使用不松动。
④锁具执行标准：符合QB/T1621《家具锁》标准。
通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。
⑤金属表面处理与耐腐蚀
盐雾试验：所有金属五金件（含铰链、导轨、拉手、连接件等）须通过GB/T10125-2021中性盐雾试验 保护评级（Rp）≥10级。
⑥环保工艺：电镀层须采用环保三价铬工艺（符合GB/T26572），严禁使用六价铬；涂层附着力达到GB/T9286标准的1级及以上。
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	[image: ]胡桃木纹六门文件柜
	尺寸：（长*宽*高）1350*400*2000
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	1.2m办公桌[image: IMG_263]
	尺寸：（长*宽*高）1200*600*750
	1、整体结构：办公桌共有5个带锁抽屉，1个封闭式带锁柜体共计6个储物区域。颜色：通体灰白色/通体深胡桃木色。
整体结构。
2、基材：板材采用三聚氰胺板，台面、侧脚厚度≥50mm，副柜面、底板厚度≥25mm，其余部件厚度≥16mm。
3、工艺要求：台面与侧脚采用连接件做斜45度拼接，副柜侧板采用金属包边，抽面采用隐形斜边拉手。板件全部四周均需进行封边处理；其中板件厚度≥20mm的，应采用厚度≥2.0mm的PVC封边条；板件厚度＜20mm的，应采用厚度≥1.0mm的PVC封边条。
4、三聚氰胺板：
①物理力学性能：
依据 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%。
②表面理化性能：
依据 GB/T 15102-2017，表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀达到 4 级以上；表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐磨磨耗值≤350r/100r（转数越低越耐磨）；耐光色牢度≥4级（灰度卡）。
③环保健康性能：
依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放限量达到 ENF级（≤0.025 mg/m³）；依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤200μg/m³。
④抗菌防霉性能：
依据 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌的抗菌率≥90%；黑曲霉、黄曲霉、桔青霉的防霉菌等级达到 0 级（最高防霉等级）。
⑤防火安全性能：
依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级达到 B1级（难燃材料）；依据 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》，产烟毒性危险分级达到准安全一级（ZA1）。
5、封边条
①采用优质环保 PVC/ABS 封边条。依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》及相关国家标准：
②环保性能：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞等）、邻苯二甲酸酯（塑化剂）均需未检出。
③抗菌防霉：抗菌率≥90%，防霉等级达到0级。
④理化性能：耐干热性、耐开裂性、耐老化性测试合格；耐磨性磨30转后无露底；耐光色牢度≥4级。
6、五金件
①铰链（门铰）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2189）中关于杯状暗铰链的技术要求。
耐久性测试循环次数≥50,000次，试验后铰链功能正常，无断裂、无卡滞，门板下沉量符合标准要求。
耐腐蚀性：依据GB/T10125进行中性盐雾试验（NSS）≥48小时，保护评级（Rp）≥9级（表面无红锈）。
②导轨（抽屉滑轨）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2454）关于抽屉导轨的技术要求。
性能要求：垂直向下静载荷≥200N（确保抽屉满载不变形），水平侧向稳定性测试合格。
耐久性：循环测试≥80,000次无损坏，抽拉顺畅。
③连接件（三合一/二合一）
执行标准：符合现行国家标准（如GB/T28203）关于家具连接件的技术要求。
力学性能：偏心体抗拉强度≥250N，预埋件抗拔力≥600N，确保柜体连接牢固，长期使用不松动。
④锁具执行标准：符合QB/T1621《家具锁》标准。
通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。
⑤金属表面处理与耐腐蚀
盐雾试验：所有金属五金件（含铰链、导轨、拉手、连接件等）须通过GB/T10125-2021中性盐雾试验 保护评级（Rp）≥10级。
⑥环保工艺：电镀层须采用环保三价铬工艺（符合GB/T26572），严禁使用六价铬；涂层附着力达到GB/T9286标准的1级及以上。
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	1.4m办公桌[image: IMG_263]
	尺寸（长*宽*高）：1400*700*750
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	[image: ]1.2m电脑桌
	尺寸：（长*宽*高）1200*600*750
	1、（1）1.2m电脑桌与1.4m电脑桌整体结构整体结构和颜色：电脑桌共有4个带锁抽屉，1个开放式主机放置区域，1个键盘抽。颜色：通体灰白色/通体深胡桃木色，桌面书写区域黑色
（2）茶水柜整体结构：两个抽屉，下部双面储物格带一张活动隔板。
1.2m电脑桌、1.4m电脑桌、茶水柜总技术要求：
1、基材：板材采用三聚氰胺板，台面、侧脚厚度≥50mm，副柜面、底板厚度≥25mm，其余部件厚度≥16mm。
2、工艺要求：台面与侧脚采用连接件做斜45度拼接，副柜侧板采用金属包边，抽面采用隐形斜边拉手。板件全部四周均需进行封边处理；其中板件厚度≥20mm的，应采用厚度≥2.0mm的PVC封边条；板件厚度＜20mm的，应采用厚度≥1.0mm的PVC封边条。
3、三聚氰胺板：
①物理力学性能：
依据 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%。
②表面理化性能：
依据 GB/T 15102-2017，表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀达到 4 级以上；表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐磨磨耗值≤350r/100r（转数越低越耐磨）；耐光色牢度≥4级（灰度卡）。
③环保健康性能：
依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放限量达到 ENF级（≤0.025 mg/m³）；依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤200μg/m³。
④抗菌防霉性能：
依据 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌的抗菌率≥90%；黑曲霉、黄曲霉、桔青霉的防霉菌等级达到 0 级（最高防霉等级）。
⑤防火安全性能：
依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级达到 B1级（难燃材料）；依据 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》，产烟毒性危险分级达到准安全一级（ZA1）。
4、封边条
①采用优质环保 PVC/ABS 封边条。依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》及相关国家标准：
②环保性能：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞等）、邻苯二甲酸酯（塑化剂）均需未检出。
③抗菌防霉：抗菌率≥90%，防霉等级达到0级。
④理化性能：耐干热性、耐开裂性、耐老化性测试合格；耐磨性磨30转后无露底；耐光色牢度≥4级。
5、五金件
①铰链（门铰）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2189）中关于杯状暗铰链的技术要求。
耐久性测试循环次数≥50,000次，试验后铰链功能正常，无断裂、无卡滞，门板下沉量符合标准要求。
耐腐蚀性：依据GB/T10125进行中性盐雾试验（NSS）≥48小时，保护评级（Rp）≥9级（表面无红锈）。
②导轨（抽屉滑轨）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2454）关于抽屉导轨的技术要求。
性能要求：垂直向下静载荷≥200N（确保抽屉满载不变形），水平侧向稳定性测试合格。
耐久性：循环测试≥80,000次无损坏，抽拉顺畅。
③连接件（三合一/二合一）
执行标准：符合现行国家标准（如GB/T28203）关于家具连接件的技术要求。
力学性能：偏心体抗拉强度≥250N，预埋件抗拔力≥600N，确保柜体连接牢固，长期使用不松动。
④锁具执行标准：符合QB/T1621《家具锁》标准。
通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。
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	[image: ]1.4m电脑桌
	尺寸：（长*宽*高）1400*700*750
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	[image: ]茶水柜
	尺寸（长*宽*高）：600*400*800
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	[image: IMG_280]会议条桌
	尺寸（长*宽*高）：1200*400*760
	1、整体结构：桌面前沿带挡笔槽、两个开放式抽屉，桌子带半截背板，桌腿一侧为直线，一侧为曲线造型。
2、基材：采用厚度≥18mm的中密度纤维板，依据GB/T11718-2021，静曲强度≥23.0MPa、弹性模量≥1800MPa、吸水厚度膨胀率≤9.0%、表面胶合强度≥0.90MPa、防潮性能合格、板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N、尺寸稳定性合格、表面吸收性能合格、甲醛释放量≤0.05mg/m³。
3、面材：采用厚度≥0.6mm的AAA级胡桃木皮饰面，色泽均匀，木皮纹理颜色一致，纹理清晰；无结疤。木皮甲醛释放限量和含水率均符合国家最新标准。
4、封边：实木封边条。无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。
5、油漆：水性漆，①依据GB/T23999-2009，不挥发物≥40％，硬度（擦伤）≥B，附着力（划格间距2mm）≤1级，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，耐水性（24h）无异常，耐沸水性（15min）无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性≤2级。
6.五金件：
连接件（三合一/二合一）
执行标准：符合现行国家标准（如GB/T28203）关于家具连接件的技术要求。
力学性能：偏心体抗拉强度≥250N，预埋件抗拔力≥600N，确保柜体连接牢固，长期使用不松动。
环保工艺：电镀层须采用环保三价铬工艺（符合GB/T26572），严禁使用六价铬；涂层附着力达到GB/T9286标准的0级或1级。
。
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	四人位机场排椅[image: 1779409468324]
	尺寸（长*宽*高）：2305*675*800
	1、横梁采用厚度不低于1.5mm的三角钢板钢板管，耐用不易生锈。
2、扶手/脚架：采用铝合金一体压铸成型，经静电喷涂。
3、座板采用厚度不低于1.2mm冷扎钢板冷拔成型，表面经多次喷砂除锈后静电喷塑，耐磨不易生锈。
4、座椅金属零部件的表面采用耐磨的静电环氧基粉末。涂层均匀光洁，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷。
5、整体结构：椅座及椅背为整体冲压成形，无任何锐角。椅座及椅背均须设有透气孔。透气孔的数量不应影响椅座及椅背的强度和承重能力。
6、工艺处理：焊接及螺栓链接结构，焊接焊缝均匀牢固，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求：要求理化性能金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格。
7、力学性能：符合GB/T 10357.3-2025 全称《家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性》的要求：静载荷≥1200 N，保持10 s；无断裂、无永久变形。
8、机场椅符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求。
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	三人位机场排椅[image: 0fc579506dab2a917b422fcd9694b79e]
	尺寸（长*宽*高）：1750*675*800
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	三人位沙发[image: IMG_267]
	尺寸（长*宽*高）：1900*770*850
	1、面材：人体座姿势，人体直接接触面选用优质环保皮，皮面光泽，透气，触感舒适柔软，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。缝纫线线条间隙均匀平整，线条流畅。
2、海绵①依据GB/T10802-2023，回弹率≥35％，75％压缩永久变形≤6％，65％/25％压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥90kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30％，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30％，灰分≤2.75％。
3、脚架：304不锈钢亮面脚架。
4、基材：实木框架，材质坚硬钢性强，含水率≤8%，经防腐、防虫、防潮等处理。
5、整体结构构成：整体方正造型，椅背为缝线菱形花纹造型，窄扶手，扶手宽度不超过150mm。根据人体功效设计，坐感舒适。
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	[image: ]扁管椅
	尺寸（长*宽*高）：570*560*1040
	1、材质说明：椅架采用扁管钢架压弯定型，表面静电喷粉喷涂。
2、西皮①依据QB/T4714-2014，物理力学性能（拉伸负荷、断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷）均检测合格，表面颜色牢度（干摩擦≥4级，湿摩擦≥3级，汗液摩擦≥3级），表面性能（表面颜色迁移性、耐磨性、耐溶剂性）均检测合格；②依据QB/T4199-2011，防霉性能要求防霉菌等级达到1级，具有防霉性。
3、海绵①依据GB/T10802-2023，回弹率≥35％，75％压缩永久变形≤6％，65％/25％压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥90kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30％，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30％，灰分≤2.75％。
4、曲木板：12mm外板/6mm内板，满足《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。
5、弓形脚：一体式弓形脚架，壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面电镀。椅身水平，坐时无左右倾侧、摇摆现象，椅子前后倾仰无杂音。
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	[image: ]班前椅
	尺寸（长*宽*高）：912*595*615
	1、椅背：（聚丙烯+玻纤/PP+GF）一次注塑成型椅背，舒适透气。
2、腰靠：内置弹簧蝴蝶腰靠（腰面为ABS料），腰面紧密贴合人体腰部，对腰部脊椎变形起到一定的保护作用。
3、扶手：（聚丙烯+玻纤/PP+GF）一体成型连体固定扶手。
4、座垫：海绵①依据GB/T10802-2023，回弹率≥35％，75％压缩永久变形≤6％，65％/25％压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥90kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30％，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30％，灰分≤2.75％。
5、面料：采用透气网布面料，网布①依据HJ2547-2016，重金属总量铅（Pb）≤10.0mg/kg、镉（Cd）≤10.0mg/kg；②依据GB18401-2010，甲醛含量≤75mg/kg，pH值4.0～8.5；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦）均检测合格；可分解致癌芳香胺染料禁用且未检出。
6、弓形架：25圆管，2.0厚套管，钢架经过酸化磷洗，喷涂处理。椅身水平，坐时无左右倾侧、摇摆现象，椅子前后倾仰无杂音。
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	实木办公椅[image: IMG_256]
	规格尺寸：450*450*900
	1、面料：采用环保皮饰面，皮面光泽，透气，肤感柔软舒适，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。
2、油漆：水性漆，①依据GB/T23999-2009，不挥发物≥40％，硬度（擦伤）≥B，附着力（划格间距2mm）≤1级，贮存稳定性[（50±2）℃，7d]无异常，耐水性（24h）无异常，耐沸水性（15min）无异常，耐碱性无异常，耐醇性无异常，耐干热性≤2级。
3、海绵①依据GB/T10802-2023，回弹率≥35％，75％压缩永久变形≤6％，65％/25％压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥90kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30％，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30％，灰分≤2.75％。
4、框架：全榉木框架，材质坚硬刚性强，经过防潮、防虫、防腐处理，面材木纹自然清晰。
办公椅依据人体工学原理设计，坐感舒适；缝纫线线条间隙均匀平整，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满，富有弹性，办公椅木材衔接处，应加防锈金属角码加强固定。
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	电脑椅[image: 永佳-乐亨]
	规格尺寸：1085*575*660
	1、腰靠：PU一次发泡定型腰靠，紧密贴护腰椎，据人体舒适度可上下调节，调节行程≥48mm。适应人体腰部曲线特点，对腰部疲劳有一定的缓解作用，能保护腰椎。
2、椅背：外框采用PA+GF（尼龙+玻纤）材质。稳定、耐热、耐老化。
3、网布①依据HJ2547-2016，重金属总量铅（Pb）≤10.0mg/kg、镉（Cd）≤10.0mg/kg；②依据GB18401-2010，甲醛含量≤75mg/kg，pH值4.0～8.5；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦）均检测合格；可分解致癌芳香胺染料禁用且未检出。
4、扶手：采用PA+GF（尼龙+玻纤）材质，一次注塑成型固定扶手。稳定、耐热、耐老化。
5、坐垫：海绵①依据GB/T10802-2023，回弹率≥35％，75％压缩永久变形≤6％，65％/25％压陷比≥1.8，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长率≥110％，撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥90kPa，干热老化拉伸强度变化率≤±30％，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化拉伸强度变化率≤±30％，灰分≤2.75％。
6、坐垫底盘：一档倾仰锁定底盘。采用≥3mm防爆钢板，对人身安全起到有效防护作用。
7、气压棒：上下升降行程达100mm，
气压棒①依据GB/T29525-2013，力特性（标称力Fx、标称力允许偏差、动态摩擦力最大值、启动力Fo）检测合格；密封性能，耐高低温性能，循环寿命均检测合格，伸展速度70～150mm/s，强度性能（抗压强度、侧拉强度、抗拉强度）检测合格；
②依据GB/T10125-2021，经过人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后保护评级（Rᴘ）、外观评级（Rᴀ）均达到10级。
8、脚架：脚架半径≥340mm，PA+GF（尼龙+玻纤）一次注塑成型五星脚，通过静压测试标准。
9、脚轮：直径≥60mm，采用PA（尼龙）材质。耐磨、静音，滑动旋转灵敏。
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	板材文件柜[image: IMG_264]
	规格尺寸：800*400*2000
	
1、整体结构：上半部分为双开玻璃门带锁，内置2张可移动隔板，中间为2抽屉带锁，下半部分为双开门带锁，内置1张可移动隔板。    
2、基材：板材采用三聚氰胺板，厚度≥16mm。
3、三聚氰胺板：
①物理力学性能：
依据 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%。
②表面理化性能：
依据 GB/T 15102-2017，表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀达到 4 级以上；表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐磨磨耗值≤350r/100r（转数越低越耐磨）；耐光色牢度≥4级（灰度卡）。
③环保健康性能：
依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放限量达到 ENF级（≤0.025 mg/m³）；依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤200μg/m³。
④抗菌防霉性能：
依据 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌的抗菌率≥90%；黑曲霉、黄曲霉、桔青霉的防霉菌等级达到 0 级（最高防霉等级）。
⑤防火安全性能：
依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级达到 B1级（难燃材料）；依据 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》，产烟毒性危险分级达到准安全一级（ZA1）。
4、封边条
①采用优质环保 PVC/ABS 封边条。依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》及相关国家标准：
②环保性能：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞等）、邻苯二甲酸酯（塑化剂）均需未检出。
③抗菌防霉：抗菌率≥90%，防霉等级达到0级。
④理化性能：耐干热性、耐开裂性、耐老化性测试合格；耐磨性磨30转后无露底；耐光色牢度≥4级。
⑤板件全部四周均需进行封边处理；其中板件厚度≥20mm的，应采用厚度≥2.0mm的PVC封边条；板件厚度＜20mm的，应采用厚度≥1.0mm的PVC封边条。
5、五金件
①铰链（门铰）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2189）中关于杯状暗铰链的技术要求。
耐久性测试循环次数≥50,000次，试验后铰链功能正常，无断裂、无卡滞，门板下沉量符合标准要求。
耐腐蚀性：依据GB/T10125进行中性盐雾试验（NSS）≥48小时，保护评级（Rp）≥9级（表面无红锈）。
②导轨（抽屉滑轨）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2454）关于抽屉导轨的技术要求。
性能要求：垂直向下静载荷≥200N（确保抽屉满载不变形），水平侧向稳定性测试合格。
耐久性：循环测试≥80,000次无损坏，抽拉顺畅。
③连接件（三合一/二合一）
执行标准：符合现行国家标准（如GB/T28203）关于家具连接件的技术要求。
力学性能：偏心体抗拉强度≥250N，预埋件抗拔力≥600N，确保柜体连接牢固，长期使用不松动。
④锁具执行标准：符合QB/T1621《家具锁》标准。
通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。
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	[image: ]冷轧钢文件柜
	尺寸：（长*宽*高）900*400*2000
上下柜门及抽屉尺寸可根据采购人需求进行定制调整
	1、整体结构：上半部分为双开玻璃门带锁，内置2张可移动隔板，中间为2抽屉带锁，下半部分为双开门带锁，内置1张可移动隔板。
2、材料厚度：门板（裸板）：≥0.7mm，侧板（裸板）：≥0.6mm，其他（裸板）：≥0.5mm冷轧钢板。
冷轧钢板：
①依据GB/T11253-2019，力学性能（规定塑性延伸强度≥195Mpa、抗拉强度315～430Mpa、断后伸长率≥29％），弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.7μm，
②依据GB/T10125-2021，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验），保护评级和外观评级均达到10级。3、表面采用环保塑粉，静电喷塑
4、柜体正面边框厚度≥8mm，柜体顶前边内置U型顶加强梁；柜体两侧及背板共有6根竖着的与柜体几乎等高的加强筋增强柜体强度，其中柜体两侧的加强筋采用数次折弯工艺成型的筋条；以增加柜体强度及承重能力；
5、柜体隔板具备上下调节的功能，调节间距≤20mm，可根据使用情况调整层高；隔板加焊一根加强筋，该隔板调节竖筋采用数次折弯工艺成型的筋条；
以增加柜体强度及承重能力。
6、金属拉手；
7、门板基材冲压双向成型式标签框，成型尺寸33*62±5mm，双向成型深度2mm；
8、上门铰采用≥3mm钣金冰箱式铰座，可有效控制门板开启角度，保证门板开启过程中不与柜体侧边框碰撞，保护漆面。
9、带框玻门安装≥4mm浮法玻璃，采用U型胶条配合柔性塑料固定卡固定玻璃；因U型胶条受力挤压产生形变，使玻璃与玻门框贴合更加平整稳固，同时对玻璃起到减震保护作用。
10、锁机构：由以下三部分组成：
A.机械转舌锁*1把、
B.传动轮
C.U型锁座
锁杆带2条应力释放槽的铝材制锁杆，锁杆搭配PE材质锁杆导向套安装，保证开锁轻巧、安静。
11、抽屉使用两节挂式滑轨；
12、生产工艺孔配置pp材质Φ14装饰帽，四扣位安装稳固不易掉落；
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	长茶几[image: IMG_269]
	尺寸：（长*宽*高）1200*600*450

	1、基材：采用不低于E0级实木颗粒板，三聚氰胺纸饰面；桌面厚度≥24mm；
2、基材参数要求：
①物理力学性能：
依据 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%。
②表面理化性能：
依据 GB/T 15102-2017，表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀达到 4 级以上；表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐磨磨耗值≤350r/100r（转数越低越耐磨）；耐光色牢度≥4级（灰度卡）。
③环保健康性能：
依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放限量达到 ENF级（≤0.025 mg/m³）；依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤200μg/m³。
④抗菌防霉性能：
依据 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌的抗菌率≥90%；黑曲霉、黄曲霉、桔青霉的防霉菌等级达到 0 级（最高防霉等级）。
⑤防火安全性能：
依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级达到 B1级（难燃材料）；依据 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》，产烟毒性危险分级达到准安全一级（ZA1）。
3、封边条
①采用优质环保 PVC/ABS 封边条。依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》及相关国家标准：
②环保性能：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞等）、邻苯二甲酸酯（塑化剂）均需未检出。
③抗菌防霉：抗菌率≥90%，防霉等级达到0级。
④理化性能：耐干热性、耐开裂性、耐老化性测试合格；耐磨性磨30转后无露底；耐光色牢度≥4级。
⑤板件全部四周均需进行封边处理；其中板件厚度≥20mm的，应采用厚度≥2.0mm的PVC封边条；板件厚度＜20mm的，应采用厚度≥1.0mm的PVC封边条。
4、脚架：脚架采用的钢材厚度≥1mm，要求连接安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。带静音防擦脚。
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	方茶几[image: IMG_270]
	尺寸：600*600*450
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	钢制工位办公桌[image: IMG_262]
	尺寸：1200*600*750
	1、基材：采用不低于E0级实木颗粒板，三聚氰胺纸饰面；桌面厚度≥24mm；
2、基材参数要求：
①物理力学性能：
依据 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%。
②表面理化性能：
依据 GB/T 15102-2017，表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀达到 4 级以上；表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐磨磨耗值≤350r/100r（转数越低越耐磨）；耐光色牢度≥4级（灰度卡）。
③环保健康性能：
依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放限量达到 ENF级（≤0.025 mg/m³）；依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤200μg/m³。
④抗菌防霉性能：
依据 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌的抗菌率≥90%；黑曲霉、黄曲霉、桔青霉的防霉菌等级达到 0 级（最高防霉等级）。
⑤防火安全性能：
依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级达到 B1级（难燃材料）；依据 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》，产烟毒性危险分级达到准安全一级（ZA1）。
3、封边条
①采用优质环保 PVC/ABS 封边条。依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》及相关国家标准：
②环保性能：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞等）、邻苯二甲酸酯（塑化剂）均需未检出。
③抗菌防霉：抗菌率≥90%，防霉等级达到0级。
④理化性能：耐干热性、耐开裂性、耐老化性测试合格；耐磨性磨30转后无露底；耐光色牢度≥4级。
⑤板件全部四周均需进行封边处理；其中板件厚度≥20mm的，应采用厚度≥2.0mm的PVC封边条；板件厚度＜20mm的，应采用厚度≥1.0mm的PVC封边条。
4、钢架：采用50圆管壁厚1.2mm.经静电喷塑。
5、每个工位配三抽带锁拖柜一个。
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	冷轧钢4门储藏柜[image: IMG_282]
	尺寸：1000*550*1800
	1、整体结构：每门均带锁，带姓名卡槽，内置1张可移动隔板。
2、基材：裸板厚度≥0.6mm冷轧钢板。冷轧钢板①依据GB/T11253-2019，力学性能（规定塑性延伸强度≥195Mpa、抗拉强度315～430Mpa、断后伸长率≥29％），弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.7μm，②依据GB/T10125-2021，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验），保护评级和外观评级均达到10级。3、表面采用环保塑粉，静电喷塑；
3、五金件：金属拉手、锁具；
要求连接安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。
4、符合QB/T1621《家具锁》标准。
通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。
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	冷轧钢6门储藏柜
[image: ]

	尺寸：1500*550*1800
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	冷轧钢6格储物柜
[image: src=http___www.greatsun.net_images_2011_tezhi_gi_9311602.jpg&refer=http___www.greatsun[1]]
	尺寸：900*550*1900
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	冷轧钢6门衣帽柜[image: ]
	尺寸：1200*550*2000
	1、整体结构：
每门均带锁，带姓名卡槽，内置1张可移动隔板。1根可拆卸式晾衣竿。
2、基材：裸板厚度≥0.6mm冷轧钢板。冷轧钢板：①依据GB/T11253-2019，力学性能（规定塑性延伸强度≥195Mpa、抗拉强度315～430Mpa、断后伸长率≥29％），弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.7μm，②依据GB/T10125-2021，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验），保护评级和外观评级均达到10级。3、表面采用环保塑粉，静电喷塑；
4、五金件：金属拉手、锁具；
要求连接安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。
5、符合QB/T1621《家具锁》标准。通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。
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	[image: IMG_277]板材4门更衣柜
[image: IMG_276]
	尺寸：800*500*2000
	1、整体结构：每门均带锁，内置1个抽屉。1根可拆卸式晾衣竿。
2、基材：板材采用三聚氰胺板，厚度≥16mm。
3、三聚氰胺板：
①物理力学性能：
依据 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，静曲强度≥18MPa，弹性模量≥3500MPa，内结合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.80MPa，2h吸水厚度膨胀率≤8%。
②表面理化性能：
依据 GB/T 15102-2017，表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 4 级以上；表面耐污染腐蚀达到 4 级以上；表面耐香烟灼烧达到 4 级以上；表面耐磨磨耗值≤350r/100r（转数越低越耐磨）；耐光色牢度≥4级（灰度卡）。
③环保健康性能：
依据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放限量达到 ENF级（≤0.025 mg/m³）；依据 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》，挥发性有机化合物释放浓度（7d）苯≤2μg/m³、甲苯≤20μg/m³、二甲苯≤20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤200μg/m³。
④抗菌防霉性能：
依据 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌的抗菌率≥90%；黑曲霉、黄曲霉、桔青霉的防霉菌等级达到 0 级（最高防霉等级）。
⑤防火安全性能：
依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级达到 B1级（难燃材料）；依据 GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》，产烟毒性危险分级达到准安全一级（ZA1）。
4、封边条
①采用优质环保 PVC/ABS 封边条。依据 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》及相关国家标准：
②环保性能：甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞等）、邻苯二甲酸酯（塑化剂）均需未检出。
③抗菌防霉：抗菌率≥90%，防霉等级达到0级。
④理化性能：耐干热性、耐开裂性、耐老化性测试合格；耐磨性磨30转后无露底；耐光色牢度≥4级。
⑤板件全部四周均需进行封边处理；其中板件厚度≥20mm的，应采用厚度≥2.0mm的PVC封边条；板件厚度＜20mm的，应采用厚度≥1.0mm的PVC封边条。
5、五金件
①铰链（门铰）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2189）中关于杯状暗铰链的技术要求。
耐久性测试循环次数≥50,000次，试验后铰链功能正常，无断裂、无卡滞，门板下沉量符合标准要求。
耐腐蚀性：依据GB/T10125进行中性盐雾试验（NSS）≥48小时，保护评级（Rp）≥9级（表面无红锈）。
②导轨（抽屉滑轨）
执行标准：符合现行国家标准或行业标准（如QB/T2454）关于抽屉导轨的技术要求。
性能要求：垂直向下静载荷≥200N（确保抽屉满载不变形），水平侧向稳定性测试合格。
耐久性：循环测试≥80,000次无损坏，抽拉顺畅。
③连接件（三合一/二合一）
执行标准：符合现行国家标准（如GB/T28203）关于家具连接件的技术要求。
力学性能：偏心体抗拉强度≥250N，预埋件抗拔力≥600N，确保柜体连接牢固，长期使用不松动。
④锁具执行标准：符合QB/T1621《家具锁》标准。
通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。、外观评级（Rᴀ）均达到10级。
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	[image: IMG_256]
	规格尺寸1980*900*1700
	1、产品制造标准：执行GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、加工工艺：采用激光切割机、数控折弯机、数控弯管机、注塑机、自动点焊接机等加工设备，配合模具加工，保证产品尺寸精确度，焊接无灰渣、气孔、焊瘤，无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。
3、涂装工艺：各金属部件采用酸洗、水洗、磷化、钝化、固化等工艺处理后，进入全自动喷涂线喷涂环氧聚酯热固粉末，经恒温烘烤热固，喷涂厚度60-130μm，硬度不低于2B。
4、立柱和主横梁采用壁厚1.2mm，40mm方管制作。
5、床铺板材质：实木条组合而成，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。每套床含2张50mm厚棕垫，经过防虫处理。
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	[image: ]实木凳子
	规格尺寸：450*350*450
	基材：全椿木实木材质，具有闪亮光滑的表面，年轮明显，所有木材均经过防潮、防虫、防腐处理，面材木纹自然清晰；油漆：采用环保清漆，油漆无颗粒，漆膜硬度高，表面光滑明净。
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	穿衣镜片[image: ]
	规格尺寸：600*1600*5
	底材料：超白玻璃含底层防爆膜
工艺：激光切割圆角平滑处理
四角打孔配垫片和装配五金件，五金件为不锈钢材质。
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	[image: ]镜片
	规格尺寸：500*600*5
	底材料：超白玻璃含底层防爆膜
工艺：激光切割圆角平滑处理
四角打孔配垫片和装配五金件，五金件为不锈钢材质。
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	[image: ]
四层冷轧钢货架
	规格尺寸：高2000*长1800*进深600

	1、整体结构：每组货架四层置物板，每层置物板可活动调节，货架承重柱和置物板具有加强筋。货架颜色亚光色。
2、产品采用冷轧钢板。置物板的厚度为1.0mm，下有加强筋，加强筋和横管厚度1.5mm，货架立柱厚2.0MM。
3、表面处理，环保塑粉静电喷塑。
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	[image: ]女12门鞋柜
	规格尺寸：高2000*宽900*进深400mm。
	1、整体结构：每门均带锁，带姓名卡槽，内置1张可移动隔板。
2、厚度裸板0.6mm冷轧钢板，冷轧钢板：①依据GB/T11253-2019，力学性能（规定塑性延伸强度≥195Mpa、抗拉强度315～430Mpa、断后伸长率≥29％），弯曲试验合格，表面质量合格，表面结构（平均粗糙度）≤0.7μm，②依据GB/T10125-2021，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验），保护评级和外观评级均达到10级。
3、表面环保塑粉，静电喷塑；
4、五金件：金属拉手、锁具；
要求连接安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。
5、符合QB/T1621《家具锁》标准。
通用要求：开启灵活，无卡滞，互开率符合标准要求（≤0.5%），具备基本的防撬结构。
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男15门鞋柜
	规格尺寸：高2000*宽900*进深400mm。
	



备注：签合同前成交供应商应提供投入本项目的家具：中纤密度板、三聚氰胺板、刨花板、冷轧钢板裸板、冷轧钢板喷塑板、家具油漆、五金件、西皮皮面、沙发海绵、网布网面等具有符合本采购文件需求的CMA资质认定的第三方检测机构出具的产品检验检测报告复印件在采购人处备案。在每批次供货中采购人有权进行对所提供货物的检测报告进行抽查。
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