大竹县人民医院门诊大楼五楼活动板房搭建市场价格调研表
（报价供应商每页盖章）
一、项目基本信息
	项目名称
	大竹县人民医院门诊大楼五楼活动板房搭设

	搭设位置
	大竹县人民医院门诊大楼五楼

	预估总面积
	约320平方米

	现场勘察要求
	各供应商可自行前往项目现场进行实地勘察，确认现场条件后报价。

	报价要求
	供应商按每平方米单价报价


二、活动板房搭建技术要求
	序号
	要求项
	具体标准

	1
	芯材要求
	采用A级防火岩棉夹芯板，防火等级符合国家相关规范要求

	2
	板材厚度
	屋面板厚度7cm，墙板厚度5cm

	3
	门窗配置
	配置钢质防火门、铝合金窗，材质及防火性能符合国家标准

	4
	钢结构要求
	钢屋架、钢柱、钢梁材质均符合国家现行标准要求，强度及稳定性满足使用需求

	5
	报价包含范围
	报价单价内含搭设活动板房所有工序费用、吊装费用及完工清理费用，无额外附加费用


三、供应商报价信息
	供应商名称
	联系人
	联系电话
	报价（元/平方米，含税）
	备注

	
	
	
	 元/平方米
	供应商报价应是完成本项目每平方的所有费用，包括材料、设备、人工、吊装、税费、管理费等一切费用，本项目无增项。


四、其他说明
1.本调研表仅用于市场价格摸底，不构成正式要约，最终合作以双方签订的正式合同为准。
2.供应商报价需明确是否包含税金、运输费等所有相关费用，未明确说明的，视为报价已包含全部费用。
3.若供应商对现场条件存在疑问，可提前与大竹县人民医院项目对接人联系对。
联系人：王老师  联系电话：13989173629 
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